***Release Notes for***

***AT32F403A\_407 Firmware Library Drivers***

**V2.0.1-2023/02/16**

1. 更新EMAC最大包长宏定义EMAC\_MAX\_PACKET\_LENGTH值为1524。

**V2.0.0-2022/11/18**

1. 更新了xmc\_ext\_timing\_config函数。
2. 更新当HICK作为PLL时钟源时CRM\_HICK48\_NODIV作为默认设置。